
Статус проекта по созданию комплекса нейтронной терапии на базе компактного нейтронного генератора НГ-24МТ 

В. О. Сабуров1 , А.Н. Соловьев1,2, Казаков Е.И.1,С.Н. Корякин1,2, С.А. Иванов1,4, А.Д. Каприн2,4 

1МРНЦ им. А.Ф, Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ Радиологии» Минздрава России, Россия
2ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск, Россия
3НМИЦ Радиологии Минздрава России, Россия
4Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

E-mail: vosaburov@gmail.com 

Нейтронная терапия относится к методам высоко-ЛПЭ лучевой терапии и основана на использовании пучков быстрых нейтронов для лечения злокачественных новообразований. Особенностью нейтронного излучения является формирование вторичных заряженных частиц с высокой плотностью ионизации, что приводит к возникновению сложных и трудно репарируемых повреждений ДНК. Благодаря этому относительная биологическая эффективность (RBE) быстрых нейтронов существенно превышает аналогичный показатель фотонного излучения, что делает нейтронную терапию перспективным методом лечения ряда радиорезистентных опухолей, включая опухоли слюнных желез, саркомы мягких тканей, отдельные формы опухолей головы и шеи и рецидивные новообразования.
Исторически развитие нейтронной терапии было связано с использованием крупных ускорительных комплексов — циклотронов и линейных ускорителей, обеспечивающих генерацию терапевтических нейтронных пучков. Однако высокая стоимость создания и эксплуатации подобных установок ограничила широкое внедрение метода в клиническую практику. Современное развитие ускорительной техники и технологий генерации нейтронов позволяет рассматривать компактные нейтронные генераторы в качестве альтернативной основы для создания специализированных терапевтических комплексов. Одним из таких источников является нейтронный генератор НГ-24МТ, обладающий потенциалом для формирования нейтронных полей, пригодных для проведения радиобиологических исследований и разработки технологий нейтронной терапии [1].
В настоящее время завершается создание комплекса нейтронной терапии на базе компактного нейтронного генератора НГ-24МТ. На данном этапе достигнут поток нейтронов порядка 2×1011 н/с, что соответствует требованиям, предъявляемым к установкам для дистанционной нейтронной терапии. Настоящая работа посвящена рассмотрению текущего статуса проекта, достигнутых технических характеристик и основных этапов разработки комплекса.
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