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Гипертермия является методом комбинированного онкологического лечения, основанном на локальном повышении температуры биологических тканей до терапевтического диапазона 40–45 °C. Нагрев ткани способствует усилению чувствительности опухолевых клеток к лучевой и химиотерапии, однако эффективность процедуры напрямую зависит от точности контроля распределения температуры в тканях. Учитывая, что при повышении температуры опухоли на 1 °C в терапевтическом диапазоне клеточная выживаемость после облучения может снижаться примерно в 2 раза [1], расхождение между запланированным и достигнутым нагревом на 1 °C в мишени существенно влияет на эффективность лечения и токсичность для нормальных тканей. Неоднородность анатомических структур, различия теплофизических свойств тканей и влияние кровотока существенно усложняют прогнозирование температурных полей при гипертермическом воздействии. Неопределённость параметров перфузии, их пространственной неоднородности и возможной динамики в ходе сеанса рассматривается как одна из ключевых проблем моделирования переноса теплоты в биологической ткани [2]. В современных концепциях планирования существенную роль играет МРТ: построение анатомической модели, оценка электрофизических характеристик тканей для расчёта удельной мощности поглощения, а также МР-термометрия для верификации нагрева. В связи с этим актуальной задачей является разработка методов биофизического моделирования теплопереноса и создание специализированных расчётных программных средств [3]. Целью данной работы является создание прототипа системы планирования гипертермиии обеспечивающего загрузку томографических данных пациента, численный расчёт распределения и визуализацию пространственно-временного распределения температуры на основе моделей биотеплопереноса. 
На экспериментальной платформе RORMIA был разработан прототип модуля планирования гипертермии. Программный комплекс обеспечивает загрузку и обработку медицинских изображений для последующего моделирования распределения температуры с учётом анатомической гетерогенности биологических тканей, а также пространственного распределения их диэлектрических и теплофизических характеристик. 
Полученные результаты могут быть использованы в качестве основы для дальнейшего развития программного комплекса биофизического моделирования гипертермии, включая интеграцию методов автоматической сегментации мягких тканей, учёт перфузии крови в процессах теплопереноса, а также моделирование теплового источника на основе экспериментальных данных.
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