Производимые и поставляемые ООО Гамматек системы: (ОЧГ-, CZT-, сцинтилляционные) – спектрометры, альфа-спектрометры, а также ФЭУ, Si-ФЭУ и модули электроники для построения научного эксперимента.
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В условиях наложенных на Россию со стороны недружественных стран санкций, при построении научного эксперимента требуется в дополнении к техническим и ценовым параметрам рассматриваемых систем, оказывается необходимым учитывать сам факт возможности поставки таких систем. Наша компания ООО «Гамматек» уже почти десять лет осуществляет как поставки оборудования, так и производит собственное оборудование на территории России. В рамках доклада будет дан обзор производимых и поставляемых нами решений

СПЕКТРОМЕТРЫ:
· ГаммаСпек. Полупроводниковые ОЧГ-спектрометры, включая свои модули электроники, предусилители, защиту и программное обеспечение;
· CZT-спектрометры (ЭЛАРИС) разных модификаций, реализующие ПШПВ до 0,8% (на Cs137);
· GT-02. Сцинтилляционные гамма-спектрометры;
· АльфаСпек. 2-канальные альфа-спектрометры;

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ:
· До 80 В. Низковольтные прецизионные источники питания для питания PIPS детекторов, или SiPM;
· До 1500 В. Источники для питания ФЭУ.
· До 5000 В. Высокоточные источники для питания газовых детекторов, или ОЧГ.

ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА:
· Диджитайзеры D125, D500, D1000. (совместно с ООО «Диджитайзер»). Для скоростей оцифровки от 125МГц до 1000 МГц.
· МКА-250. Серия многоканальных анализаторов для работы с гамма- и альфа-детекторами.
· 64-канальый диджитайзер для работы с устройствами большой плотности каналов.



КОМПЛЕКСНЫЕ УСТРОЙСТВА:
· ПАК-ИИ – Портативное устройство для поиска и идентификации гамма-излучающих нуклидов.
· ВЕЩЕМЕР – Система для измерения остаточной радиоактивности в вещах.
· Сферы Боннера.
· А/B 1-/2-/4-канальный низкофоновый счётчик. Система служит для низкофоновых измерений альфа- (36% эффективность, фон < 0.08 имп/мин) и бета- (55% эффективность, фон < 1 имп/мин) излучающих образцов.
· Система визуализации медицинских нуклидов.

КОМПОНЕНТЫ:
· ФЭУ с широкой линейкой моделей;
· Si-ФЭУ;
· Сцинтилляционные кристаллы и сцинтисборки;
· Различные специализированные сборки на Si-ФЭУ
· Предусилители и делители напряжения;

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ:
· SpectrumHero. Программа для записи, а также обработки спектров гамма- и альфа-спектров. От работы с различными спектрометрами, калибровок по энергии, ПШПВ, форме, эффективности до вычисления активности, автоматической идентификации и составления отчётов.
· ИИ – серия модулей и программных алгоритмов для поиска и идентификации нуклидов среди получаемых спектров, либо композиции спектров;


Наша команда постоянно работает над расширением списка и качества предлагаемых нами решений. Рады совместно реализовывать новые сложные проекты!



